台灣自來水公司高中職產學合作110學年畢業生評價職位人員甄試術科測驗說明表

公告日期:110年7月29日

|  |  |
| --- | --- |
| 甄試類別:操作類-甲 | 測驗時間:30分鐘 |
| 測驗項目:三相馬達啟動停止電路 |
| 1. 測試內容:
2. 第一階段:
3. 當NFB ON時，停車指示燈PL1亮。
4. 按下PB1，MC1動作 停車指示燈PL1熄，運轉指示燈PL2亮。
5. 按下PB2時，MC1停止 停車指示燈PL1亮，運轉指示燈PL2熄。
6. 第二階段：
7. 運轉中，積熱電驛TH-RY動作，MC1停止。
8. 蜂鳴器BZ響，運轉指示燈PL2熄，停車指示燈PL1亮。
9. 將積熱電驛復歸後，蜂鳴器BZ停響，停車指示燈PL1亮。
10. 評分標準:(100%)
11. 30分鐘內正確完成(時間到即停止)。
12. 所有動作須依測施內容的順序操作，完全符合敘述條件，且運轉依照敘述動作完成才予以該項滿分，若該項僅完成部分動作者，依評分表計分方式扣減分數。
 |